[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# cc ma-name interval

モード: イーサネットCFMモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-ether-cfm)# cc ma-name NAME interval <3-7>`

メンテナンスエンドポイント（MEP）間の接続性を定期的に確認するCCメッセージの送信間隔を設定する。

### パラメーター

`ma-name NAME` | MAインスタンス名。同一レベルのMEP、MIPの集合を表す
`interval <3-7>` | 送信間隔。3～7の数値で指定するが、それぞれは下記の具体的な間隔を表している。初期値は4（1秒）
| `3` | 100ミリ秒
| `4` | 1秒
| `5` | 10秒
| `6` | 1分
| `7` | 10分

### コマンドツリー

    ethernet cfm domain-name (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- cc ma-name interval（イーサネットCFMモード）

### 関連コマンド

service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
show ethernet cfm service（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA