[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp snooping violation

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config-if)# ip dhcp snooping violation {log & trap & link-down}`

`(config-if)# no ip dhcp snooping violation [log & trap & link-down]`

対象ポートで登録済みDHCPクライアント以外からDHCPパケット（不正DHCPパケット）を受信した場合、DHCP Snoopingの基本動作である不正DHCPパケットの破棄に加え、指定したアクションを追加で実行するよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したアクションを追加実行の対象から除外する。no形式でアクションを指定しない場合は、すべてのアクションを追加実行の対象から除外する。
初期設定では、受信した不正DHCPパケットを破棄するが、その他のアクションは実行しない。
本コマンドの設定は、対象ポートがDHCP SnoopingのUntrustedポートとして動作していることが前提。

### パラメーター

`log` | ログメッセージを生成する
`trap` | SNMPトラップを生成する
`link-down` | ポートをリンクダウンさせる

### 使用例

■ ポート1.0.1-1.0.8において、登録済みDHCPクライアント以外からDHCPパケットを受信した場合、SNMPトラップで通知し、ポートをリンクダウンするよう設定する。

    awplus(config)# snmp-server enable trap dhcpsnooping ↓
    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp snooping violation trap link-down ↓

### 注意・補足事項

■ link-downアクションでリンクダウンしたポートを復旧させるには、shutdownコマンドをno形式で実行すればよい。
■ trapアクションを使用する場合は、トラップ送信先などのSNMP基本設定に加え、snmp-server enable trapコマンドで「dhcpsnooping」を有効にしておく必要がある。その際は、本コマンド → snmp-server enable trapコマンドの順に設定すること。snmp-server enable trapコマンドを先に実行すると、本コマンド実行時に「SNMP trap for DHCP Snooping is disabled」のようなメッセージが表示されトラップが有効にならないが、その場合はsnmp-server enable trapコマンドを再実行すればよい。
■ SNMPトラップの送信は1秒あたり1回に制限される。同一送信元MACアドレスから継続的に不正DHCPパケットを受信した場合は、60秒に1回の間隔で送信される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp snooping violation（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip dhcp snooping interface（非特権EXECモード）
show log（特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA