[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth-web max-auth-fail

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth-web max-auth-fail <1-10>`

`(config-if)# no auth-web max-auth-fail`

対象スイッチポートでWeb認証（ポート認証）を使用するとき、何回認証に失敗したら該当Supplicantからの認証要求を一時的に拒否するかを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
認証要求の拒否期間は、auth timeout quiet-periodコマンドで変更可能。

### パラメーター

`<1-10>` | Web認証失敗の最大回数。初期値は3

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth-web max-auth-fail（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth timeout quiet-period（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA