[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf area id

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# atmf area NAME id <1-4094> [local]`

`(config)# no atmf area NAME`

AMFエリアを設定する。
no形式で実行した場合は設定したエリアを解除する。

### パラメーター

`NAME` | AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する
`<1-4094>` | AMFエリアID
`local` | 対象ノードをコントローラーエリアまたはローカルエリアとして設定する場合、本オプションを指定する

### 使用例

対象ノードをAMFエリア名「area1」、AMFエリアID「1」、ローカルエリアとして設定する。

    SBx81(config)# atmf area area1 id 1 local ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはx900シリーズ、AT-DC2552XSではサポート対象外。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf area id（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf area password（グローバルコンフィグモード）
show atmf area（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA