[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# trustpoint

モード: STOAT送信先モード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-stoat-dest)# trustpoint NAME`

`(config-stoat-dest)# no trustpoint`

STOATソースにおいて、対象STOATコレクター（STOAT接続先）への接続時に使用するトラストポイントを指定する。
no形式で実行した場合はトラストポイントの指定を削除する。
初期状態は未指定。
トラストポイントには該当STOATコレクターの証明書を検証可能なCA証明書が格納されている必要がある。
トラストポイント指定時は接続時にSTOATコレクターの証明書を検証する。
未指定時は証明書を検証しない。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    stoat destination (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- trustpoint（STOAT送信先モード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
show stoat destinations（特権EXECモード）
stoat collector trustpoint（グローバルコンフィグモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA