[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# priority

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# priority <1-255>`

`(config-router)# no priority`

対象バーチャルルーターの優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-255>` | バーチャルルーター優先度。大きいほど優先度が高い。virtual-ipコマンドでmasterを指定した場合（バーチャルIPアドレスを実際に保有している場合）の初期値は255で、これは優先マスタールーターを表す特殊な値。他の値に変更しないこと。同コマンドでbackupを指定した場合（バーチャルIPアドレスを保有していない場合）の初期値は100。こちらは1～254の範囲で任意に設定してよい。

### 使用例

■ vlan100上のバーチャルルーター（VRID=100）の優先度を101に設定する。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup ↓
    awplus(config-router)# priority 101 ↓

バーチャルIPアドレスを保有していない場合は、上の例のように1～254の範囲から選択すること（優先度255を指定しても次のようにエラーになる）。

    awplus(config-router)# priority 255 ↓
    % MUST be virtual IP owner to have priority 255

一方、バーチャルIPアドレスを実際に保有している場合は優先度が自動的に255に設定され、変更できない。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.1 master ↓
    awplus(config-router)# priority 101 ↓
    % IP Address owner priority MUST be 255

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

### コマンドツリー

    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- priority（VRRPモード）

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）
virtual-ip（VRRPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA