[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip bgp neighbors advertised-routes

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip bgp neighbors A.B.C.D advertised-routes`

（IPv4）指定したIPv4 BGPピアに通知している経路情報を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス

### 使用例

    awplus> show ip bgp neighbors 10.10.10.5 advertised-routes ↓
    BGP table version is 21, local router ID is 10.10.10.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
    Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *> 172.16.0.0       10.10.10.1                         32768 ?
    *> 172.22.0.0       10.10.10.7                             0 65075 i
    *> 172.23.0.0       10.10.10.8                             0 65075 i
    *> 172.24.0.0       10.10.10.7                             0 65075 i

    Total number of prefixes 4

### 関連コマンド

auto-summary（BGPモード）
neighbor default-originate（BGPモード）
network（BGPモード）
redistribute（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA