[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth roaming disconnected

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth roaming disconnected`

対象スイッチポートにおいて、移動前ポートがリンクダウンするケースでもローミング認証が行えるリンクダウン対応オプションを有効化する。
no形式で実行した場合はローミング認証のリンクダウン対応オプションを無効化する。
初期状態は無効。
ローミング認証を有効にしたポートであっても、移動前のポートがリンクダウンする場合はSupplicant情報が初期化されるため移動先で再認証が必要となるが、本オプションを有効化すれば、ポートがリンクダウンしても認証情報が保持されるため、再認証なしでのポート間移動が可能となる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ 本コマンドは対象ポートでローミング認証が有効（auth roaming enableコマンド）なときだけ意味を持つ。
■ MACベース認証ポートで本コマンドを使用するためには、グローバルコンフィグモードのauth-mac staticコマンドでMACベース認証Supplicantのスタティック登録を有効にする必要がある。
■ 本コマンドはトランクグループでは使用できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth roaming disconnected（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth roaming enable（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-mac static（グローバルコンフィグモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA