[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# sflow polling-interval

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow polling-interval <1-16777215>`

`(config-if)# no sflow polling-interval`

対象インターフェースにおけるsFlowカウンターのポーリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合はポーリングを無効に設定する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`<1-16777215>` | ポーリング間隔（秒）

### 使用例

    awplus(config-if)# sflow polling-interval 60 ↓

### 注意・補足事項

■ sFlowエージェントの設定はスイッチポートに対してのみ可能で、トランクグループ（スタティックチャンネルグループ、LACPチャンネルグループとも）やVLANインターフェースには設定できない。トランクグループやVLANインターフェースに対してsFlowの設定を行う場合は、所属スイッチポートに設定すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sflow polling-interval（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show sflow（特権EXECモード）
show sflow interface（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA