[index] CentreCOM IE340/IE340L シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# clear active

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# clear active`

mep activeコマンドの設定を初期値に戻す。

### パラメーター

`active` | mep activeコマンドの設定を初期値のfalseに戻す。

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# clear active ↓

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- clear active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
mep active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002778 Rev.AA