[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# speed

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# speed {10|100|1000|2500|5000|10000|auto [10 & 100 & 1000 & 2500 & 5000 & 10000]}`

`(config-if)# no speed`

対象インターフェースの通信速度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`10` | 10Mbps
`100` | 100Mbps
`1000` | 1000Mbps（1Gbps）
`2500` | 2500Mbps（2.5Gbps）
`5000` | 5000Mbps（5Gbps）
`10000` | 10000Mbps（10Gbps）
`auto [10 & 100 & 1000 & 2500 & 5000 & 10000]` | オートネゴシエーションで決定（初期値）。autoキーワードの後に使用可能な速度を列挙することで、オートネゴシエーションで接続可能な通信速度を制限することもできる

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1の通信モードを100M Full Duplex固定に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# speed 100 ↓
    awplus(config-if)# duplex full ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは物理インターフェース（スイッチポート）でのみ有効。
■ インターフェースの種類に応じたspeedコマンドとduplexコマンドの有効な組み合わせは以下のとおり（「x/y」の表記はspeedコマンド/duplexコマンドの指定値を表す）。これ以外の組み合わせはサポート対象外。

表 1
インターフェースの種類 | speed/duplexの有効な組み合わせ
5GBASE-Tポート | 固定 | auto/auto（初期値）, auto [10 & 100 & 1000 & 2500 & 5000]/auto, 10/full, 100/full, 1000/full, 2500/auto, 5000/auto ※オートネゴシエーション時は Full Duplexのみサポート
1000BASE-Tポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, 1000/full ※オートネゴシエーション時は1000M Full Duplexのみサポート
1000Mbps光ポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, auto 1000/auto, 1000/full
10GBASE-Tポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, auto [1000 & 10000]/auto, 1000/full, 10000/full ※オートネゴシエーション時は1000M Full Duplex、10G Full Duplexのみサポート
10Gbps光ポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, auto 10000/auto, 10000/full

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- speed（インターフェースモード）

### 関連コマンド

duplex（インターフェースモード）
polarity（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G