[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip flooding-nexthops

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / ARP

`> show ip flooding-nexthops`

複数ポートにフラッディングされるARPエントリーを表示する。

### 使用例

    awplus# show ip flooding-nexthops  ↓
    IP Address      MAC Address     Interface         Flooding Mode    Type
    11.11.11.10     0300.0000.0011  vlan1             port-group       static

表 1
IP Address | IPアドレス
MAC Address | 物理（MAC）アドレス
Interface | インターフェース名
Flooding Mode | 複数ポートを指定したスタティックエントリーの場合はport-groupと表示される。arp-mac-disparity multicast、arp-mac-disparity unicastによって登録されたARPエントリーの場合はfloodと表示される。multicast-igmpによって登録されたARPエントリーの場合はigmp-groupと表示される
Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか

### 関連コマンド

arp（グローバルコンフィグモード）
arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity unicast(NLB)（インターフェースモード）
show arp（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G