[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show atmf secure-mode

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf secure-mode`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）の全般的な情報を表示する。
AMFメンバーで実行した場合は信頼済みマスターの情報が表示される。
AMFマスターで実行した場合は信頼済みマスターの情報に加え、証明書や認証の状態も表示される。
AMFセキュアモード無効時はエラーとなる。

### 使用例

■ AMFメンバーでの実行例。

    FSW234# show atmf secure-mode ↓

    ATMF Secure Mode:

    Secure Mode Status                : Enabled
    Trusted Master                    : SBx81a
    Trusted Master                    : SBx81b

    Key Fingerprint:
      93:f0:52:a9:74:8f:ae:ea:5b:e2:ee:62:cb:6b:21:22:5a:08:db:98

■ AMFマスターでの実行例。

    SBx81a# show atmf secure-mode  ↓

    ATMF Secure Mode:

    Secure Mode Status                : Enabled
    Certificate Expiry                : 180 Days
    Certificates Total                : 8
    Certificates Revoked              : 0
    Certificates Rejected             : 0
    Certificates Active               : 8

    Provisional Authorization         : 0
    Pending Requests                  : 0

    Trusted Master                    : SBx81a
    Trusted Master                    : SBx81b

    Key Fingerprint:
      48:37:d9:a0:37:32:22:9b:5c:22:da:a2:62:49:a7:e5:a9:bc:12:88

### 関連コマンド

atmf authorize（特権EXECモード）
atmf authorize provision（特権EXECモード）
atmf secure-mode（グローバルコンフィグモード）
atmf secure-mode certificate expire（特権EXECモード）
atmf secure-mode certificate expiry（グローバルコンフィグモード）
atmf secure-mode enable-all（特権EXECモード）
clear atmf secure-mode certificates（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G