[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# show power-inline counters

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`> show power-inline counters [IFRANGE]`

指定したスイッチポートのPoE統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 使用例

    awplus> show power-inline counters ↓
    PoE Counters:
    Interface   MPSAbsent Overload Short    Invalid  Denied
    port1.0.1   0         0        0        0        0
    port1.0.2   0         0        0        0        0
    port1.0.3   0         0        0        0        0
    ...

表 1
Interface | PoEポートのインターフェース名
MPSAbsent | 受電機器がポートから取り外された（PoEの信号が途絶えた）回数
Overload | 受電機器がポートの出力電力上限値を超える電力を消費しようとした回数
Short | 受電機器でショートが発生した回数
Invalid | 受電機器のクラス識別に失敗した回数
Denied | 受電機器への給電を拒否した回数

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効です。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照してください。

### 関連コマンド

clear power-inline counters interface（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G