[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# dot1x port-control

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# dot1x port-control {auto|force-authorized|force-unauthorized}`

`(config-if)# no dot1x port-control`

対象スイッチポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合は802.1X認証（ポート認証）を無効にする。
初期設定は無効。
実際に802.1X認証（ポート認証）を使用するためには、システム全体でも802.1X認証を有効にする必要がある（aaa authentication dot1xコマンド）。
また本コマンドでは、802.1X認証、MACベース認証、Web認証におけるポートの状態を「認証済み」か「未認証」に固定設定することもできる。

### パラメーター

`auto` | 802.1X認証のAuthenticatorとして動作。ポートの状態を認証結果に応じて変動させる。802.1X認証を行うポートでは、通常これを選択すればよい
`force-authorized` | 該当ポートを認証済み（Authorized）として固定設定する。この設定は802.1X認証だけでなく、他の認証方式にも適用される
`force-unauthorized` | 該当ポートを未認証（Unauthorized）として固定設定する。この設定は802.1X認証だけでなく、他の認証方式にも適用される

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1～1.0.12でIEEE 802.1X認証（ポート認証）を有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# dot1x port-control auto ↓

### 注意・補足事項

■ force-authorizedとforce-unauthorizedの設定は、802.1X認証だけでなく、MACベース認証、Web認証にも適用される。
■ プライベートVLANの所属ポートでは802.1X認証を使用できない。
■ ポートセキュリティーが有効なポート（switchport port-securityコマンド）では802.1X認証を使用できない。
■ タグ付きポートでも802.1X認証を使用できる。ただしその場合は以下の注意事項がある。

- タグ付きポートではダイナミックVLAN、ゲストVLAN、Auth-fail VLANを使用できない。
- タグ付きポートではホストモードをMulti-Supplicantモードに設定すること（auth host-modeコマンドでmulti-supplicantを指定）。他のモードはサポート対象外
- VLAN間の移動はサポート対象外。認証済みSupplicantが同一ポート上の別のVLANに移動した場合、移動前のVLANでSupplicant情報がタイムアウトして削除されるまで、該当Supplicantはすぐに再認証を受けることができない。このような場合は、移動前に明示的にログアウトする必要がある。

■ トランクグループ（スタティック、LACPとも）でも802.1X認証を使用できる。ただしその場合は以下の注意事項がある。

- トランクグループ上では、個別メンバーポートのリンクダウンではなく、トランクグループ全体（saX、poXインターフェース）のリンクダウンによって認証が解除される。
- トランクグループ上では、リンクアップしているメンバーポートが増えたときにも認証が解除される（たとえば、トランクグループ内で2ポートUp、2ポートDownの状態から3ポートUp、1ポートDownの状態になると認証が解除される）。

■ 認証機能の有効なポートでは認証成功時にスパニングツリープロトコルのトポロジーチェンジが発生する。これを回避するには、spanning-tree edgeportコマンドを実行して、該当ポートをエッジポートに設定すればよい。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x port-control（インターフェースモード）

### 関連コマンド

aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G