[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth dynamic-acl enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth dynamic-acl enable`

対象スイッチポートでポート認証機能のダイナミックACLを有効にする。
no形式で実行した場合はダイナミックACLを無効にする。
初期状態は無効。
ダイナミックACLの詳細は解説編を参照。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth dynamic-acl enable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
access-list hardware(seq entry)（ハードウェアアクセスリストモード）
ipv6 access-list(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list(seq entry)（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）
show interface access-group（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G