[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp snooping trust

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config-if)# [no] ip dhcp snooping trust`

対象スイッチポートをDHCP SnoopingのTrustedポートに設定する。
no形式で実行した場合は対象スイッチポートをUntrustedポートに設定する。
初期状態ではすべてのポートがUntrustedポートとして設定されている。
TrustedポートはDHCP Snoopingによるフィルタリングが行われないポートで、DHCPサーバーなどを接続する。
一方、UntrustedポートはDHCP Snoopingによるフィルタリングが行われるポートで、不特定多数のDHCPクライアントを接続する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp snooping trust（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snooping（インターフェースモード）
service dhcp-snooping（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G