[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf retry guest-link

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf retry guest-link [IFNAME]`

前回ゲストノードの情報取得に失敗したAMFゲストリンクにおいて、ゲストノードの情報取得を再試行する。

### パラメーター

`IFNAME` | AMFゲストリンクのインターフェース名。省略時は前回情報取得に失敗したすべてのゲストリンクが対象になる

### 注意・補足事項

■ AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

### 関連コマンド

show atmf links guest（特権EXECモード）
switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G