[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth-web-server dhcp wpad-option

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server dhcp wpad-option URL`

`(config)# no auth-web-server dhcp wpad-option`

Web認証サーバー（ポート認証）のDHCPサーバー機能において、Supplicant（Webブラウザー）からのDHCP Inform要求に応じて、プロキシー自動構成ファイル（PACファイル）のURLをオプション252（WPAD = Web Proxy Auto-Discovery）で通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、PACファイルのURLを削除し、通知を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`URL` | プロキシー自動構成ファイル（PACファイル）のURL

### 使用例

■ Web認証用DHCPサーバーにおいて、プロキシー自動構成ファイルのURLとして「http://192.168.1.100/proxy/proxy.pac」を通知するよう設定する。

    awplus(config)# auth-web-server dhcp wpad-option http://192.168.1.100/proxy/proxy.pac ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server dhcp wpad-option（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server dhcp ipaddress（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G