[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# log host source

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# log host source {IFNAME|A.B.C.D|X:X::X:X}`

`(config)# no log host source`

syslogサーバーへのログメッセージ送信時に使用する始点IPv4/IPv6アドレスを明示的に指定する。
no形式で指定した場合は始点IPv4/IPv6アドレスを未設定に戻す。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。指定したインターフェースのIPv4/IPv6アドレスを始点アドレスとして使う
`A.B.C.D` | IPv4アドレス
`X:X::X:X` | IPv6アドレス

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log host source（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G