[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# http-enable

モード: AMFゲストコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-atmf-guest)# http-enable [port <1-65535>]`

`(config-atmf-guest)# no http-enable`

AMFゲストノードのHTTPアクセスを有効にする。
no形式で実行した場合はHTTPアクセスを無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。
本コマンドは、主にゲストノード対応バージョンのAT-Vista Manager EX（弊社別売ソフトウェア製品）によって、ゲストノードの状態管理をするときに使用する。

### パラメーター

`port <1-65535>` | HTTPのポート番号。初期値は80。省略時は初期値が有効化される。ゲストノードが特定のポート番号を使用している場合に番号を指定する

### 使用例

■ AMFゲストノード「Camera」のHTTPアクセス（ポート番号80）を有効にする。

    FSW241(config)# atmf guest-class Camera ↓
    FSW241(config-atmf-guest)# http-enable ↓

■ AMFゲストノード「Camera」のHTTPアクセス（ポート番号400）を有効にする。

    FSW241(config)# atmf guest-class Camera ↓
    FSW241(config-atmf-guest)# http-enable port 400 ↓

### 注意・補足事項

■ AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

### コマンドツリー

    atmf guest-class (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- http-enable（AMFゲストコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf guest-class（グローバルコンフィグモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G