[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# mail

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / メール送信

`# mail [to ADDRESS] [subject TITLE] [file FILEPATH]`

指定アドレスに電子メールを送る。
事前にmail fromコマンドで送信元メールアドレスを、mail smtpserverコマンドで送信用メールサーバー（SMTPサーバー）を設定しておく必要がある。
コマンドラインで指定しなかった項目がある場合は、プロンプトを表示して対話式にたずねてくる。

### パラメーター

`to ADDRESS` | 宛先メールアドレス
`subject TITLE` | メールの件名（タイトル）。変数によりシステム情報の埋め込みが可能。詳細は解説編を参照
`file FILEPATH` | テキストファイルのパス。本パラメーターを指定した場合、指定したテキストファイルの内容がメール本文として送信される。本パラメーターを省略した場合は、端末画面から本文を入力する

### 使用例

■ テキストファイル「flash:/mailbody/test1.txt」の内容を本文とし、件名を「Test1」としたメールを「admin@example.com」宛てに送る。

    awplus# mail to admin@example.com subject Test1 file flash:/mailbody/test1.txt ↓
    Sending /var/spool/mqueue/20120228121302.21209... ok.

■ 同様のメールを対話式に送る場合の実行例。

    awplus# mail ↓
    To: admin@example.com ↓
    Subject: Test2 ↓

    Type the message below and finish with a CTRL-d
    Hello this is test 2. ↓
    <Ctrl/D>
    Sending /var/spool/mqueue/20120228121602.30297... ok.

### 注意・補足事項

■ メール本文を対話的に入力する場合は、本文中で疑問符（?）を使用しないこと。本文に疑問符を使いたいときは、メール本文を別途テキストファイルとして用意し、fileパラメーターで該当テキストファイルを指定すること。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

### 関連コマンド

delete mail（特権EXECモード）
mail from（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）
show mail（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G