[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# power-inline description

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline description TEXTLINE`

`(config-if)# no power-inline description`

対象PoEスイッチポートに接続する受電機器の説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。
初期状態では説明文は設定されていない。
本コマンドで設定した説明文は、show power-inlineコマンドとshow power-inline interfaceコマンドで表示される。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 説明文。最大256文字。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効です。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照してください。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- power-inline description（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show power-inline（非特権EXECモード）
show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G