[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# lacp timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`(config-if)# lacp timeout {short|long}`

対象スイッチポートにおけるLACPタイムアウトを設定する。
LACPタイムアウトは、対向装置から受信したLACPパケットを無効と見なすまでの時間を示し、LACPの仕様では長・短2種類が定められている。

### パラメーター

`short` | 短いタイムアウト。3秒
`long` | 長いタイムアウト。90秒。初期値

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lacp timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

channel-group（インターフェースモード）
show etherchannel（非特権EXECモード）
show port etherchannel（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G