[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ip dhcp snooping binding

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`# ip dhcp snooping binding A.B.C.D [HHHH.HHHH.HHHH] vlan <1-4094> interface IFNAME expiry <5-2147483647>`

`# no ip dhcp snooping binding [A.B.C.D]`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）にダイナミックエントリーを追加する。
no形式で実行した場合は、指定したIPアドレスのダイナミックエントリーを削除する。（clear ip dhcp snooping bindingコマンドでも削除できる。）

### パラメーター

`A.B.C.D` | クライアントのIPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH` | クライアントのMACアドレス
`vlan <1-4094>` | エントリーのVLAN ID
`interface IFNAME` | クライアントの接続ポート。ポートにはスイッチポート、またはスタティック/ダイナミックチャンネルグループを指定できる。
`expiry <5-2147483647>` | エントリーの有効期間を秒で指定する。

### 使用例

■ vlan6、port1.0.6、IPアドレス192.168.1.2、MACアドレス0001.0002.0003のDHCPクライアント用のダイナミックエントリーをDHCP Snoopingテーブルに追加する。

    awplus# ip dhcp snooping binding 192.168.1.2 0001.0002.0003 vlan 6 interface port1.0.6 expiry 3600 ↓

### 注意・補足事項

エントリーを削除したクライアントは、次のDHCPリースが実行されるまで接続が切断される。すべてのエントリーを削除すると、UNTRUSTEDポートのすべてのクライアントの接続は切断される。

### 関連コマンド

clear ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
ip source binding（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp snooping binding（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G