[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# continuous-reboot-prevention

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# continuous-reboot-prevention enable`

`(config)# continuous-reboot-prevention [period <60-604800>] [threshold <1-10>] [action ACTION]`

`(config)# no continuous-reboot-prevention enable`

`(config)# no continuous-reboot-prevention [period] [threshold] [action]`

設定した期間内に意図しないリブートが連続して起こった場合の動作（連続リブート防止機能）を有効化する。また、連続リブート防止機能の動作パラメーターを変更する。
no形式で実行した場合は、連続リブート防止機能を無効にする。または、連続リブート防止機能の動作パラメーターを初期値に戻す。
初期設定は無効（初期値は各パラメーターの解説を参照）。

### パラメーター

`enable` | 意図しないリブートが連続して起こった場合の動作を有効にする
`period <60-604800>` | 期間（秒）。初期値は600
`threshold <1-10>` | 期間内における意図しないリブートの許容回数。初期値は1
`action ACTION :=` | `action {linkdown|logonly|stopreboot}`
| 期間内において意図しないリブートの発生回数が許容回数を超えた場合の動作。初期値はlinkdown
| `linkdown` | すべてのポートをリンクダウンし、ログに記録する
| `logonly` | ログに記録する
| `stopreboot` | ユーザーがCLIから"c"を入力するまで停止する

### 使用例

■ 連続リブート防止機能を有効化する。

    awplus(config)# continuous-reboot-prevention enable ↓

■ 連続リブート防止機能において、500秒の間に連続して意図しないリブートが発生した場合、ユーザーがCLIから"c"を入力するまでリブートを停止するよう設定する。

    awplus(config)# continuous-reboot-prevention enable ↓
    awplus(config)# continuous-reboot-prevention period 500 action stopreboot ↓

### 注意・補足事項

■ reboot / reloadコマンドによる再起動は意図的な再起動と認識されるため、本機能におけるリブート回数としてはカウントされない。
■ リブート許容回数が初期値（1回）の場合、2回目にリブートが起こったときにactionパラメーターに設定した動作を起こす。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- continuous-reboot-prevention（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show continuous-reboot-prevention（特権EXECモード）
show reboot history（非特権EXECモード）
show tech-support（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G