[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# arp security

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config-if)# [no] arp security`

対象インターフェースでARPセキュリティーを有効にする。デフォルトは無効。
本機能を有効にすると、Untrustedポートにおいて、登録済みDHCPクライアントからのARPパケットだけを他ポートに転送し、その他のARPパケットは不正パケットと見なして転送せずに破棄するようになる。

### 使用例

■ ARPセキュリティーをvlan2-4で有効にする

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface vlan2-vlan4 ↓
    awplus(config-if)# arp security ↓

### 注意・補足事項

■ ARPセキュリティーを有効にしているポートでは、アクセスリスト、QoSを使用できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- arp security（インターフェースモード）

### 関連コマンド

arp security violation（インターフェースモード）
show arp security（非特権EXECモード）
show arp security interface（非特権EXECモード）
show arp security statistics（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G