[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# vty access-class

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config)# vty access-class {<1-99>|<1300-1999>}`

`(config)# no vty access-class`

IPv4による製品へのリモートアクセス（Telnet/SSH）を、標準IPアクセスリストで制御するマネージメントACL（アクセスコントロールリスト）の設定。
no形式で実行した場合は、マネージメントACLを解除する。

### パラメーター

`<1-99>|<1300-1999>` | マネージメントACLとして指定するアクセスリスト番号。

### 使用例

■ IPv4用のマネージメントACLとして、標準IPアクセスリスト「4」を指定する。

    awplus(config)# vty access-class 4 ↓

■ マネージメントACLを解除する。

    awplus(config)# no vty access-class ↓

### 注意・補足事項

■ マネージメントACLの設定変更は、新規のTelnet/SSHセッションから適用される。本コマンドを実行したり、本コマンドで指定したアクセスリストの内容を変更したりしても、すでに確立しているTelnet/SSHセッションには影響しない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- vty access-class（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)(list)（グローバルコンフィグモード）
show running-config（特権EXECモード）
vty ipv6 access-class（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G