[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth-web-server ip-conflict-prefer-newer-supplicant

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server ip-conflict-prefer-newer-supplicant`

Web認証サーバーにおいて、既存Supplicantと同じIPアドレスを持つ別のSupplicantを検出した場合に新しいSupplicantを許可するよう設定する。
no形式で実行した場合は同設定を無効にする。
初期設定は無効（新しいSupplicantを許可しない）。
DHCPサーバーから短時間で同じIPアドレスが別々のSupplicantに払い出された場合、後から来たSupplicantがWeb認証画面にログインできないことがあるが、本コマンドを使用することにより新しいSupplicantを優先する設定（既存Supplicantを未認証に戻し、新しいSupplicantを許可する）が可能となる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドとダイナミックVLAN、ゲストVLAN、Auth-fail VLANの併用は未サポート。
本コマンドは、Web認証の成功前と成功後のIPアドレスが同一の場合を想定しており、Web認証成功前と成功後にIPアドレスが変更される構成では使用できない。なお、ローミング認証とは併用可能。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server ip-conflict-prefer-newer-supplicant（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G