[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth-web-server ping-poll interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server ping-poll interval <1-65535>`

`(config)# no auth-web-server ping-poll interval`

Web認証サーバーのSupplicant監視機能におけるUp状態時の監視パケット送信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は30秒。
本コマンドの設定値は、AuthenticatorがSupplicantに対して生存確認のために定期的に送る監視パケット（auth-web-server ping-poll type）の送信間隔となる。
応答のないSupplicantに対して次の監視パケットを送るまでの待ち時間については、auth-web-server ping-poll timeoutコマンドで設定すること。

### パラメーター

`<1-65535>` | Up状態時の監視パケット送信間隔（秒）。初期値は30秒

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server ping-poll interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server ping-poll enable（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll failcount（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll timeout（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll type（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G