[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 access-list standard(list)

モード: グローバルコンフィグモード --> 名前付き標準IPv6アクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# [no] ipv6 access-list standard LISTNAME`

名前付き標準IPv6アクセスリスト（シーケンス番号対応）を新規作成または変更するための名前付き標準IPv6アクセスリストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前付き標準IPv6アクセスリストを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
名前付き標準IPv6アクセスリストは、条件となるIPv6アドレスを1つだけ指定できるアクセスリスト。MLD Snoopingにおけるグループアドレスの指定に使う。
具体的なエントリーの設定は本コマンドではなく、名前付き標準IPv6アクセスリストモードのipv6 access-list standard(seq entry)コマンドを使って行う。

### パラメーター

`LISTNAME` | IPv6アクセスリスト名。63文字以下。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ 名前付き標準IPv6アクセスリスト「gb」を作成する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard gb ↓
    awplus(config-ipv6-std-acl)#

■ 名前付き標準IPv6アクセスリスト「gb」を削除する。

    awplus(config)# no ipv6 access-list standard gb ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- ipv6 access-list standard(seq entry)（名前付き標準IPv6アクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 mld access-group（インターフェースモード）
ipv6 mld limit（インターフェースモード）
ipv6 mld limit（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ipv6 access-list（非特権EXECモード）
vty ipv6 access-class（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G