[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# snmp trap mac-change

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config-if)# snmp trap mac-change {add & remove}`

`(config-if)# no snmp trap mac-change [add & remove]`

対象インターフェースにおけるMACアドレス変更（追加/削除）イベントのSNMP通知を有効にする。
no形式で実行すると無効になる。
初期設定は無効。

### パラメーター

`add` | MACアドレスが追加された際のSNMP通知を有効にする
`remove` | MACアドレスが削除された際のSNMP通知を有効にする

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- snmp trap mac-change（インターフェースモード）

### 関連コマンド

snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change interval（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change history-size（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-threshold（グローバルコンフィグモード）
clear mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）
show mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G