[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# remote-mirror interface

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# remote-mirror interface SRCIFRANGE direction SNOOPDIRECTION vlan <2-4090> [priority <0-7>]`

`(config-if)# no remote-mirror interface SRCIFRANGE`

`(config-if)# remote-mirror interface none vlan <2-4090> [priority <0-7>]`

`(config-if)# no remote-mirror interface none`

対象スイッチポート（単一ポート）をローカルミラーポートに設定する。
また、同時にソースポートとコピーするトラフィックの向きと優先度も指定する。
no形式で実行した場合は、ローカルミラーポートとしての設定を解除する。

### パラメーター

`SRCIFRANGE` | ソースポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。
`direction SNOOPDIRECTION` | ミラーリングするトラフィックの向き。以下から選択する
| `both` | 送受信パケット
| `receive` | 受信パケット
| `transmit` | 送信パケット
`vlan <2-4090>` | vlan mode remote-mirror-vlanコマンドで作成したリモートミラーVLANを指定する
`priority <0-7>` | ローカルミラーポートから送出するパケットに付加するCoS値（VLANタグ内の優先度）
`none` | ソースポートおよびトラフィックの向きを指定しない。ハードウェアアクセスリストでミラーリング対象トラフィックを指定する場合に使用する。本オプションを指定した場合は、copy-to-mirrorアクションを持つハードウェアアクセスリストにマッチしたパケットがミラーリングされる

### 使用例

■ ポート1.0.1を「vlan 2」のローカルミラーポートに設定し、ポート1.0.5（ソースポート）から受信されるトラフィックがコピーされるように設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# remote-mirror interface port1.0.5 direction receive vlan 2 ↓

■ ポート1.0.1のローカルミラーポート設定を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no remote-mirror interface port1.0.5 ↓

■ ポート1.0.5-1.0.8から受信されるトラフィックがポート1.0.1（ローカルミラーポート）にコピーされるように設定します。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# remote-mirror interface port1.0.5-1.0.8 direction receive vlan 2 ↓

### 注意・補足事項

■ 同一スイッチポート上においてリモートミラーリングとQoSの併用はできない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- remote-mirror interface（インターフェースモード）

### 関連コマンド

vlan mode remote-mirror-vlan（VLANモード）
switchport remote-mirror-egress（インターフェースモード）
show remote-mirror（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G