[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# auth dynamic-acl enable

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth dynamic-acl enable`

対象スイッチポートでポート認証機能のダイナミックACLを有効にする。
no形式で実行した場合はダイナミックACLを無効にする。
初期状態は無効。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth dynamic-acl enableコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth dynamic-acl enable（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）
auth dynamic-acl enable（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G