[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# duplex

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# duplex {full|auto}`

`(config-if)# no duplex`

対象インターフェースのデュプレックスモードを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`full` | Full Duplex
`auto` | オートネゴシエーションで決定（初期値）

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1の通信モードを100M Full Duplex固定に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# speed 100 ↓
    awplus(config-if)# duplex full ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは物理インターフェース（スイッチポート）でのみ有効。
■ インターフェースの種類に応じたspeedコマンドとduplexコマンドの有効な組み合わせについては、speedコマンドのページを参照。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- duplex（インターフェースモード）

### 関連コマンド

polarity（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）
speed（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G