[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# atmf remote-login

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf remote-login [user NAME] NODENAME`

指定したAMFノードのコンソールにリモートログインする。
該当ノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトでもほぼ同じことができるので、通常本コマンドを使う必要はないが、ワーキングセットプロンプトとは異なり任意のユーザー名を指定でき、また、consoleログが表示されるため、AMF自動検出機能によってAMFネットワークに参加したご購入時状態（AMFクリーン状態）のスイッチに初期設定を施すときや、手動リカバリー時（atmf recoverコマンド）には本コマンドを使うほうがよい。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`user NAME` | ログインユーザー名。指定時は指定したユーザー名でログインを試行し、必要に応じてパスワードの入力を求めてくる。省略時はマスターのCLIにログインしたときのユーザー名とパスワードでログインを試行するが、パスワードの入力は求めてこないためマスターとログイン先ノードでユーザー情報が一致していない場合はエラーとなる
`NODENAME` | ログイン先ノード名。大文字小文字を区別しない。show atmf nodesコマンドで確認可能

### 使用例

■ AMFノードESW231にリモートログインする。
userパラメーターを省略した場合は、マスターにログインしたときのユーザー名、パスワードでログインを試みる。ログインできない場合はその場でコマンドエラーとなる。

    SBx81# atmf remote-login ESW231 ↓
    Type 'exit' to return to SBx81.

    AlliedWare Plus (TM) 5.5.4 xx/xx/xx xx:xx:xx

    ESW231>

■ 新規AMFノードhost_001a_eb54_e0c5に初期設定のユーザー名managerでリモートログインする。
userパラメーターを指定した場合は、指定したユーザー名でログインを試みる。また、必要に応じてパスワードの入力を求めるため、マスターとログイン先ノードでユーザー情報が異なっていてもよく、たとえばマスター側でmanagerパスワードを変更していても、ご購入時状態（AMFクリーン状態）のスイッチにログインできる。

    SBx81# atmf remote-login user manager host_001a_eb54_e0c5 ↓
    Type 'exit' to return to SBx81.
    manager@172.31.0.5's password:

    AlliedWare Plus (TM) 5.5.4 xx/xx/xx xx:xx:xx

    awplus>

userパラメーター指定時のパスワードの扱いは次のとおり。

1. 指定したユーザー名が、マスターにログインしたときのユーザー名と同じなら、最初にマスターにログインしたときのパスワードを自動的に試し、それでログインできない場合はパスワードプロンプトを表示してユーザーに入力を求め、userパラメーターで指定したユーザー名と、パスワードプロンプトで入力されたパスワードでログインを再試行する。
2. 指定したユーザー名が、マスターにログインしたときのユーザー名と異なる場合は、最初にパスワードプロンプトを表示してユーザーに入力を求め、userパラメーターで指定したユーザー名と、パスワードプロンプトで入力されたパスワードを使ってログインを試みる。

### 注意・補足事項

■ リモートログインセッションを複数同時に開くことはできない。

### 関連コマンド

atmf recover（特権EXECモード）
atmf restricted-login（グローバルコンフィグモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G