[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# access-list hardware-deny-log

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config)# access-list hardware-deny-log [warn|info] [rate <1-1000>] [burst <1-1000>] [timeout <1-3600>]`

`(config)# no access-list hardware-deny-log`

ハードウェアACLで破棄されたパケットをログに記録する機能を有効にする。
no形式で実行した場合はログ記録を無効にする。
初期設定は無効。
本機能有効時は、logオプション付きのdenyエントリーにマッチしたパケットがログに記録される。

### パラメーター

`warn` | ログをwarningsレベルで出力する
`info` | ログをinformationalレベルで出力する（省略時設定）
`rate <1-1000>` | 単位時間（timeout）内に出力可能なログの上限数（フローごと）。初期値は12
`burst <1-1000>` | バースト的に出力可能なログの上限数（フローごと）。初期値は5
`timeout <1-3600>` | ログ出力レート（rate）の単位時間。初期値は3600

### 使用例

■ ハードウェアACLで破棄されたパケットをログに記録する機能を有効にする。

    awplus(config)# access-list hardware-deny-log ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- access-list hardware-deny-log（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list hardware(seq entry)（ハードウェアアクセスリストモード）
access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list(seq entry)（ハードウェアIPv6アクセスリストモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G