[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# radius-server key

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config)# radius-server key PASSWORD [encrypted]`

`(config)# no radius-server key`

RADIUSサーバーとの通信に使う共有パスワードを設定する。
no形式で実行した場合は共有パスワードの設定を削除する。

### パラメーター

`PASSWORD` | RADIUSサーバーとの通信に使う共有パスワード。1～64文字。使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ）。なお、radius-server hostコマンドのkeyパラメーターでサーバー固有の共有パスワードを設定している場合は、そちらが優先される。初期値は設定なし
`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- radius-server key（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show radius（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G