[index] CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.4

# udld time message-interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config)# [no] udld time message-interval <7-90>`

UDLDプローブメッセージの送信間隔を設定する。
no形式で指定した場合は初期値の15秒に戻る。

### パラメーター

`<7-90>` | UDLDプローブメッセージの送信間隔（秒）。初期値は15秒

### 使用例

    awplus(config)# udld time message-interval 30 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- udld time message-interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

udld enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003249 Rev.G