[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# network

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] network X:X::X:X/M`

（IPv6）BGPで通知するIPv6ネットワークプレフィックスを指定する（指定したネットワークプレフィックスをIPv6 BGP経路表に追加する）。
no形式で実行した場合は、指定したネットワークプレフィックスを通知対象から外す（指定したネットワークプレフィックスをIPv6 BGP経路表から削除する）。
初期設定のようにnetwork synchronizationコマンドを実行していない場合は、本コマンドで指定したプレフィックスがIPv6経路表（RIB）に登録されていなくても、このプレフィックスをIPv6 BGP経路表に追加する。
network synchronizationコマンドを実行している場合は、本コマンドで指定したプレフィックスがIPv6経路表に登録されていないと、IPv6 BGP経路表には追加しない。プレフィックスがIPv6経路表に登録された時点で初めてIPv6 BGP経路表に追加される。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | IPv6ネットワークプレフィックス

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- network（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

network synchronization（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
redistribute（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q