[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# neighbor

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# neighbor A.B.C.D [poll-interval <1-2147483647>] [priority <0-255>]`

`(config-router)# neighbor A.B.C.D [cost <1-65535>]`

`(config-router)# no neighbor A.B.C.D [poll-interval] [priority]`

`(config-router)# no neighbor A.B.C.D [cost]`

非ブロードキャスト型のマルチアクセスネットワーク（NBMA）に接続されたOSPFインターフェース上において、OSPF隣接ルーターをスタティックに設定する。指定した隣接ルーターとのメッセージ交換はユニキャストで行われる。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、OSPF隣接ルーターの設定を削除する。
no形式でオプションを指定した場合は、指定したオプションを初期値に戻す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | 隣接ルーターのIPアドレス
`poll-interval <1-2147483647>` | 非アクティブな隣接ルーターへのHelloパケット送信間隔（秒）。隣接ルーターが存在しているOSPFインターフェースのHello Intervalタイマー（ip ospf hello-intervalコマンド）よりも大きな値を指定する必要がある。省略時は120
`priority <0-255>` | 隣接ルーターのルーター優先度。省略時は0
`cost <1-65535>` | コスト（メトリック）値

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor（OSPFモード）

### 関連コマンド

ip ospf hello-interval（インターフェースモード）
ip ospf network（インターフェースモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）
show ip ospf neighbor（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q