[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ospf router-id

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# ospf router-id A.B.C.D`

`(config-router)# no ospf router-id`

OSPFルーティングプロセスが使用するルーターIDを設定する。router-idコマンド（OSPFモード）と同じ。
no形式で実行した場合は、初期値（未設定）に戻す。
ルーターIDを設定するコマンドはいくつかあるが、OSPFでは次の順序で使用される。

1. OSPFモードのospf router-idコマンドかrouter-idコマンドでOSPFルーティングプロセス固有のルーターIDが設定されている場合は、それが使われる。
2. OSPFルーティングプロセス固有のルーターIDは設定されていないが、グローバルコンフィグモードのrouter-idコマンドでシステムのルーターIDが設定されている場合は、それが使われる。
3. ループバックインターフェース（lo）にIPアドレスが設定されている場合、その中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。
4. 1～3のいずれも未設定の場合は、ループバック（lo）以外のインターフェースに設定されたIPアドレスの中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。

すでに隣接関係が確立している状態でルーターIDを変更した場合、新しいルーターIDはシステム再起動後、あるいは、OSPFルーティングプロセスの再起動後から有効になる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ルーターID。IPアドレスと同じ形式で指定する

### 使用例

■ OSPFルーターIDを設定する。

    awplus(config-router)# ospf router-id 1.1.1.1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ospf router-id（OSPFモード）

### 関連コマンド

clear ip ospf process（特権EXECモード）
router-id（OSPFモード）
router-id（グローバルコンフィグモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）
show router-id（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q