[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# crypto ipsec profile

モード: グローバルコンフィグモード --> IPsecプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config)# [no] crypto ipsec profile NAME`

指定した名前のカスタムIPsecプロファイルを新規作成し、その内容を編集するためのIPsecプロファイルモードに移動する。または、既存のIPsecプロファイルを編集するためのIPsecプロファイルモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前のIPsecプロファイルを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | IPsecプロファイル名。最大64文字。半角英数字とハイフン、アンダースコアを使用可能

### 使用例

■ カスタムIPsecプロファイルlegacyを作成する。

    awplus(config)# crypto ipsec profile legacy ↓
    awplus(config-ipsec-profile)#

■ カスタムIPsecプロファイルlegacyを削除する。

    awplus(config)# no crypto ipsec profile legacy ↓

### 注意・補足事項

■ デフォルトプロファイル「default」は編集できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- crypto ipsec profile（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- lifetime（IPsecプロファイルモード）
             +- pfs（IPsecプロファイルモード）
             +- replay-window（IPsecプロファイルモード）
             +- transform（IPsecプロファイルモード）

### 関連コマンド

show ipsec profile（特権EXECモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q