[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# clear line vty

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`# clear line vty <0-32>`

指定した仮想端末ポートからのログインセッション（SSHによるログインセッション）を強制終了する。

### パラメーター

`<0-32>` | 仮想端末ポート番号。使用中の仮想端末ポート番号はshow usersコマンドで確認できる

### 関連コマンド

line vty（グローバルコンフィグモード）
service ssh（グローバルコンフィグモード）
show ssh（非特権EXECモード）
show users（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q