[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 router ospf area

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# [no] ipv6 router ospf area AREAID [tag PROCID] [instance-id <0-255>]`

対象インターフェースの所属エリアを指定し、OSPFv3を有効にする。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでOSPFv3を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFv3エリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`tag PROCID` | router ipv6 ospfコマンドで設定したOSPFv3ルーティングプロセスID
`instance-id <0-255>` | インスタンスID。省略時は0

### 使用例

■ vlan10の所属エリアを1に設定してOSPFv3を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 router ospf area 1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。
■ ループバックインターフェース（lo）ではOSPFv3を有効化できない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 router ospf area（インターフェースモード）

### 関連コマンド

router ipv6 ospf（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 ospf（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q