[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# sub-sub-class(htb)

モード: トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-tc-subclass)# sub-sub-class NAME cir RATE [pir RATE & bc <1-100000000> & be <1-100000000> & preference <0-7> & queue-length <2-65536> & set-dscp <0-63> & red-curve NAME]`

`(config-tc-subclass)# no sub-sub-class NAME`

対象第二階層クラスに第三階層クラス（サブサブクラス）を追加する。
本コマンドは、sub-class(htb)、sub-class(priority)コマンドで指定した第三階層クラス間のキュー制御方式がHTBの場合に使う。
no形式で実行した場合は指定したクラスを削除する。

### パラメーター

`NAME` | クラス名
`cir RATE` | 対象クラスの最小保証帯域（CIR）。単位として「kbit」（Kbps）、「mbit」（Mbps）、「gbit」（Gbps）のいずれかを指定すること。有効範囲は 1kbit ～ 100gbit
`pir RATE` | 対象クラスが使用可能な最大帯域（PIR）。単位として「kbit」（Kbps）、「mbit」（Mbps）、「gbit」（Gbps）のいずれかを指定すること。有効範囲は 1kbit ～ 100gbit。省略時はCIRと同じになる
`bc <1-100000000>` | 最小保証帯域（CIR）に対する許容バーストサイズ。単位はByte。未指定時はCIR、PIRに応じてMTUよりも大きい適切な値が割り当てられる
`be <1-100000000>` | 最大帯域（PIR）に対する許容バーストサイズ。単位はByte。未指定時はCIR、PIRに応じてMTUよりも大きい適切な値が割り当てられる
`preference <0-7>` | 対象クラスの余剰帯域割り当て優先度。7がもっとも高く、0がもっとも低い。省略時は7
`queue-length <2-65536>` | 最大キュー長（パケット数）。初期値は1000
`set-dscp <0-63>` | パケットにセットするDSCP値。初期状態では未設定
`red-curve NAME` | 対象クラス内の各フローに適用するREDカーブテンプレート（red-curveコマンド）。初期状態では未設定

### 注意・補足事項

■ red-curveパラメーターで指定したREDカーブテンプレートは、末端クラス内のフロー単位で適用される。

### コマンドツリー

    sub-class(htb) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
    sub-class(priority) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
    sub-class(wrr) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
        |
        +- sub-sub-class(htb)（トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード）

### 関連コマンド

red-curve（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control policy（特権EXECモード）
show traffic-control red-curve（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q