[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# shutdown

モード: STOAT送信先モード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-stoat-dest)# [no] shutdown`

STOATソースにおいて、対象のSTOATコレクター（STOAT送信先）を無効にする。
no形式で実行した場合は対象のSTOATコレクターを有効にする。
登録直後のSTOATコレクターは有効。

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    stoat destination (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- shutdown（STOAT送信先モード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
show stoat destinations（特権EXECモード）
stoat destination（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q