[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# distribute-list

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# [no] distribute-list route-map NAME in`

ディストリビュートリストを定義し、OSPF経路表からIP経路表に経路情報を追加するときに経路をフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

### パラメーター

`route-map NAME` | フィルタリング対象を指定するためのルートマップ
`in` | フィルターの適用方向。in（OSPF経路表からIP経路表に経路情報を追加するとき）のみサポート

### 使用例

■ vlan10経由の10.10.0.0/16宛てOSPF経路をIP経路表に取り込まないよう設定する。

    awplus(config)# ip prefix-list pl seq 1 permit 10.10.0.0/16 ↓
    awplus(config)# route-map rm deny 1 ↓
    awplus(config-route-map)# match ip address prefix-list pl ↓
    awplus(config-route-map)# match interface vlan10 ↓
    awplus(config-route-map)# exit ↓
    awplus(config)# route-map rm permit 2 ↓
    awplus(config-route-map)# exit ↓
    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# distribute-list route-map rm in  ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- distribute-list（OSPFモード）

### 関連コマンド

ip route（グローバルコンフィグモード）
redistribute（OSPFモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q