[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# stoat collector trustpoint

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# stoat collector trustpoint NAME`

`(config)# no stoat collector trustpoint`

STOATコレクター機能のサーバー証明書を指定する（該当証明書を含むトラストポイント名で指定）。
no形式で実行した場合はサーバー証明書の指定を削除する。
初期状態は未指定。
未指定時は、自動作成されるトラストポイント「default-selfsigned」に格納されている機器固有のサーバー証明書を使用する。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 使用例

■ STOATコレクター機能において、トラストポイント「collector」に含まれているサーバー証明書を使用するよう設定する。

    awplus(config)# stoat collector trustpoint collector ↓
    % Trustpoint collector added

■ STOATコレクター機能のサーバー証明書をデフォルトに戻す。

    awplus(config)# no stoat collector trustpoint ↓
    % User Trustpoint removed and default trustpoint applied

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stoat collector trustpoint（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
service stoat（グローバルコンフィグモード）
stoat collector expiry-period（グローバルコンフィグモード）
stoat collector key（グローバルコンフィグモード）
stoat collector enable（グローバルコンフィグモード）
trustpoint（STOAT送信先モード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q