[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# 4to6-mapping

モード: グローバルコンフィグモード --> NAT46マッピングモード
カテゴリー: IPv6 / NAT46・NAT64

`(config)# [no] 4to6-mapping NAME`

NAT46マッピングインスタンスを新規作成し、その内容を編集するためのNAT46マッピングモードに移動する。または、既存のNAT46マッピングインスタンスを編集するためNAT46マッピングモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したNAT46マッピングインスタンスを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
NAT46マッピングインスタンスは、NAT46トンネルインターフェースにおけるIPv4アドレスとIPv6アドレスの変換ルール（NAT46マッピング）を管理する設定要素。本コマンドとNAT46マッピングモードの各コマンドで作成した後、tunnel 4to6-mappingコマンド（インターフェースモード）でNAT46トンネルインターフェースに関連付けて使う。詳細は解説編を参照。

> Note

> > 「NAT46マッピング」、「NAT46マッピングインスタンス」、「NAT46トンネルインターフェース」は名称に含まれる「NAT46」機能だけでなく「NAT64」機能でも使用します。
> > 4to6-mapping、show 4to6-mapping、tunnel 4to6-mapping、tunnel mode map4to6などのコマンドについても同様です。
> > 「NAT46」、「NAT64」両機能での使い分けについては、「IPv6」/「NAT46・NAT64」の具体的な設定例をご参照ください。

### パラメーター

`NAME` | NAT46マッピングインスタンス名

### 使用例

■ NAT46マッピングインスタンス「test」を作成し、その内容を編集するためのNAT46マッピングモードに移動する。

    awplus(config)# 4to6-mapping test ↓
    awplus(config-4to6-mapping)#

■ NAT46マッピングインスタンス「test」を削除する（NAT46マッピングモードで設定した内容もすべて削除される）。

    awplus(config)# no 4to6-mapping test ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 4to6-mapping（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- limits（NAT46マッピングモード）
             +- map4to6（NAT46マッピングモード）
             +- map6to4（NAT46マッピングモード）

### 関連コマンド

clear 4to6-mapping（特権EXECモード）
ip dns forwarding dns46（グローバルコンフィグモード）
show 4to6-mapping（特権EXECモード）
tunnel 4to6-mapping（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.Q